Председателю Правления

СНТ «Никольское-94»

Ласкину Д.Н.

От владельца участка № \_\_\_\_\_\_\_

СНТ «Никольское-94»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

**Справка о выполнении ТУ для электроснабжения дома**

1. В учетно-распределительном щите (герметичном IP54) установленном на опоре ВЛ-0,4 кВ смонтирован автоматический выключатель АВВ 3/25А в боксе Vi-ko 4М открытой установки.
2. От щита ЩУГ-3 в трубе гофрированной из самозатухающего ПВХ Ø 25 ммпроложен кабель ВВГ 4х6, который при помощи «орехов» прокалывающих малых, соединен с основным кабелем.
3. Домовой щиток укомплектован 3-х фазным автоматическим выключателем на ток 25А.
4. Групповые сети защищаются автоматическими выключателями С10, С16 и дифференциальным автоматом типа ВД1-63 УХЛ4 с отключающим током 30 мА.
5. Проводка выполнена в трубе ПВХ с зондом Ø16х11 легкого типа.
6. Монтаж групповых сетей выполнен 3-х жильным медным проводом ПУГНП:
	1. Цепи освещения – 3х1,5 мм2
	2. Цепи розеток – 3х2,5 мм2
7. Для соединения проводников в распаечных и установочных коробках использованы клеммы Wago-222-413 на 3 проводника с сечением до 4 мм2.

Владелец участка № \_\_\_\_\_\_\_

СНТ «Никольское-94» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

 (подпись) (Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.